**ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА**

**ГОСТы для разработки системы управления охраной труда**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ГОСТ** | **Когда использовать** | **Чем поможет** |
| ГОСТ 12.0.230-2007 | Основные требования | Поможет провести мероприятия по соблюдению норм по охране труда, а также совершенствовать работы в области охраны труда |
| ГОСТ Р ИСО 45001-2020 | Из стандарта можно узнать требования к системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и разработать политику (БТиОЗ). Стандарт позволит разработать и реализовать в организации политику в области БТиОЗ с учетом правовых требований и рисков |
| ГОСТ Р 12.0.009-2009 | Для небольших организаций | Стандарт поможет внедрить СУОТ в небольших организациях с числом работников менее 50 человек с учетом специфики организации, если в штатном расписании нет должности специалиста по охране труда |
| ГОСТ 12.0.002-2014 | Термины | В стандарте указаны основные термины и определения по охране труда, что поможет при разработке локальных документов по охране труда |
| ГОСТ 12.0.230.1-2015 | Практика безопасности труда | В стандарте приведено руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007 и не содержится дополнительных требований к СУОТ. В стандарте показаны варианты, как практически реализовать ГОСТ 12.0.230-2007 |
| ГОСТ 12.0.230.2-2015 | Оценка соответствия | Поможет провести оценку соответствия СУОТ требованиям ГОСТ 12.0.230-2007. Если выполнить требования стандарта, это подтвердит, что в организации соблюдают законодательство в области управления охраной труда |
| ГОСТ Р 12.0.008-2009 | Внутренний аудит | С помощью стандарта организуйте и проведите аудит по применению СУОТ в организации, а также оформите итоги аудита |
| ГОСТ 12.0.230.3-2016 | Оценка эффективности СУОТ | В стандарте приведены рекомендации по сбору информации, анализу и оценке результативности и эффективности деятельности по улучшению условий и охраны труда. Стандарт развивает положения ГОСТ 12.0.230-2007 и ГОСТ 12.0.230.2-2015, но его можно использовать независимо |
| ГОСТ 12.0.230.6-2018 | Совместимость систем управления | Стандарт помогает совместить элементы системы СУОТ со структурой и элементами иных систем управления и общей системы управления организации. Можно применять в тех случаях, когда в организации внедрены несколько систем управления. Например, СУОТ на основе ГОСТ 12.0.230 и системы управления в других аспектах деятельности организации |

**Как оценить эффективность функционирования системы**

Проанализировать эффективность СУОТ помогут:

●       результаты внутренних аудитов;

●       показатели деятельности руководителя в области охраны труда;

●       результаты предыдущих анализов эффективности;

●       результаты расследования инцидентов, несчастных случаев, профзаболеваний;

●       рекомендации по улучшению;

●       сообщения от внешних сторон – проверки надзорных органов, внутренних сторон – жалобы работников и клиентов

**Тематическая структура и оснащение кабинета охраны труда**

Тематическая структура кабинета охраны труда и уголка охраны труда предполагает включение: общего и специальных разделов.

**Общий раздел** содержит:

* законы и иные нормативные правовые акты по охране труда, принятые на федеральном уровне и уровне соответствующего субъекта РФ;
* локальные нормативные акты организации;
* информацию об управлении охраной труда в организации;
* общие сведения по обеспечению безопасных условий труда (об опасных и вредных производственных факторах, средствах коллективной и индивидуальной защиты, действиях человека при возникновении чрезвычайных ситуациях, аварий).

**Специальный раздел** определяется с учетом условий труда в организации и содержит:

* сведения, включающие отличительные особенности основных и вспомогательных технологических процессов, конкретный перечень вредных производственных факторов;
* соответствующие средства индивидуальной защиты и меры предосторожности;
* принятые на производстве знаки безопасности.

**Кабинет охраны труда** должен быть оснащен:

* нормативно-технической документацией по охране труда, учебными программами, методическими, справочными, директивными и другими материалами, необходимыми для обучения, инструктажа и консультаций работающих по вопросам трудового законодательства, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты;
* техническими средствами обучения (аудио-, видеоаппаратурой, компьютерной техникой, тренажерами, контрольно-измерительными приборами - шумомерами, газоанализаторами, манометрами, люксметрами и пр.);
* наглядными пособиями (плакатами, схемами, макетами, натурными образцами, манекенами, видеофильмами и др. средствами наглядной пропаганды безопасности труда).

Кабинет охраны труда может быть совмещен с кабинетом для проведения учебных занятий.